
**elevador rodavele**

O Elevador Automotivo Rodavele 4.000kg Trifásico é ideal para uso com carros médios a pesados. Possui sapatas de nylon, sistema de segurança com roscas de nylon e porcas de segurança. Tudo pensado para a segurança do usuário e melhor performance da ferramenta.

**Dados Técnicos:**





**elevador união**

Este tipo de elevador automotivo de 4,000KG é ideal para realizar serviços de manutenção, reparos e troca de pneus em veículos de grande porte, como caminhonetes, vans e micro-ônibus. Ele é equipado com dispositivos de segurança que garantem a estabilidade do veículo enquanto estiver elevado e também a segurança do operador que utiliza o equipamento.

**Dados Técnicos união**

Capacidade de carga 4 000 kg  
Altura máxima de elevação 2060 mm  
Altura do perfil da coluna 2500 mm  
Distância entre colunas 2 815 mm  
Distância entre corrediças 2560 mm  
Comprimento da base 3 400 mm  
Largura dos pés 1 510 mm  
Tempo de elevação 1 min  
Lubrificação manual a graxa













**RELAÇAO TÉCNICAS DE VEICULOS;**

**VEICULO FURGAO Peugeot Expert**

|  |  |
| --- | --- |
| **Altura (mm)** | **1.975** |
| **Comprimento (mm)** | **5.309** |
| **Peso (Kg)** | **1.725** |
| **Tanque (L)** | **69** |
| **Entre-eixos (mm)** | **3.275** |

**VEICULO Renault Master**

|  |  |
| --- | --- |
| **Altura (mm)** | **2.303** |
| **Largura (mm)** | **2.070** |
| **Comprimento (mm)** | **5.048** |
| **Peso (Kg)** | **2.010** |
| **Tanque (L)** | **100** |

**VEICULO Mercedes-Benz Sprinter**

|  |  |
| --- | --- |
| **Altura (mm)** | **2.860** |
| **Comprimento (mm)** | **7.345** |
| **Peso (Kg)** | **3.300** |
| **Tanque (L)** | **75** |
| **Entre-eixos (mm)** | **4.325** |

**VEICULO Iveco Daily**

|  |  |
| --- | --- |
| **Altura (mm)** | **2.285** |
| **Largura (mm)** | **1.996** |
| **Comprimento (mm)** | **5.334** |
| **Peso (Kg)** | **2.005** |
| **Tanque (L)** | **90** |

**VEICULO FORD TRANSIT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Altura do veículo (mm)** | **2778** |
| **Peso bruto total técnico (kg)** | **3500** |
| **Peso do veículo em ordem de marcha (Kg)** | **3093** |
| **Pneus** | **235/65 R16** |
| **Potência** | **269cv / 198kW** |

**VEICULO FIAT DUCATO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Altura (mm)** | **2.522** |
| **Largura (mm)** | **2.270** |
| **Comprimento (mm)** | **5.413** |
| **Peso (Kg)** | **2.192** |
| **Tanque (L)** | **90** |